Název nabízeného zařízení: *doplňte*

Výrobce zařízení: *doplňte*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Technické údaje | Požadované parametry  | Nabízené parametry |
| Celé zařízení s rukojetí [Š x V x H] | max. 950 x 1900 x 1200 mm | *doplňte* |
| Objem: |  min. 20 zásuvných roštů 1/1 GN | *doplňte* |
| Teplotní rozsah | min. +30°C – max. +300°C | *doplňte* |
| Tepelný výkon odsavače |  min. 36 kW | *doplňte* |
| Generátor páry | min. 36 kW | *doplňte* |
| Příkon | max. 38 kW | *doplňte* |

* Elektrický konvektomat
* Konvektomat na horký vzduch (min 20 x 1/1 GN)
* Funkce: pára, ohřev, kombinovaný cyklus pára + ohřev, pečení – smažení
* Propojitelný konvektomat na horký vzduch podle DIN 18866 k automatickému vaření.
* Elektricky vyhřívané samostatně stojící zařízení, instalace zadní stranou na stěnu
* Nerezová ušlechtilá ocel
* Integrovaný bezúdržbový systém
* Min. jeden 10palcový barevný displej TFT s kapacitní dotykovou obrazovkou.
* Odvod vody: DN 50
* Jmenovité napětí (popř. zadání situace instalace): 3 NAC 400 V
* Připojení přívodu vody: ¾"
* Min. 2 letá záruční lhůta

Součástí dodávky bude doprava zboží do místa plnění, předání, montáž, zprovoznění, zaškolení, návod k obsluze v českém jazyce. Revize elektra na zapojené zařízení. Dodržení požadovaných technických parametrů konvektomatu. Součástí dodávky není likvidace stávajícího zařízení.